# Gravure

Le traitement minutieux de la toison met en évidence le travail de gravure : la surface du métal est légèrement creusée à l’aide d’un burin, par petits coups qui permettent de dessiner une forme. Les entailles sinueuses et régulières créent un motif qui suggère la texture épaisse et laineuse de la toison. Les plus petits détails, comme les inscriptions, la coupe, le visage et les mains de Gédéon sont aussi réalisés avec cette technique.