# Lampara de carburo

Fue un sistema de iluminación muy útil en las bodegas, donde la ausencia de luz natural hacía imprescindible una fuente portátil y potente.

Funcionaba mediante la reacción del carburo de calcio con el agua, que generaba gas acetileno; este gas se conducía a una boquilla y se encendía, produciendo una llama brillante. La intensidad se regulaba controlando el goteo de agua sobre el carburo.

En el trabajo diario de bodega permitía moverse por la sisa o la cocina, comprobar cubas y bocas de lagar, y realizar tareas de trasiego, limpieza y mantenimiento, gracias a su formato transportable.

Su uso exigía precaución: al tratarse de una llama abierta y un gas inflamable, se empleaba con cuidado y con ventilación suficiente, evitando acercarla a vapores o derrames de alcohol.